Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław, dn. 14.03.2023 r.

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Specyfikacja techniczna:**

Uchwyt szyjny do czujnika Complior Analyse – 1 szt

Uchwyt kończynowy dla czujnika Complior Analyse – 1 szt

Zestaw 4 czujników Complior Analyse – 1 zestaw

lub o parametrach równoważnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagana funkcja lub parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** **TAK/NIE**  |
| 1. | Uchwyt szyjny do czujnika Complior Analyse – 1 szt Regulowany uchwyt do mocowania czujnika piezoelektrycznego szyjnego. Regulacja średnicy trzymaka oraz kąta docisku |  |
| 2. | Uchwyt kończynowy dla czujnika Complior Analyse – 1 szt. Uchwyt klipsowy do mocowania czujnika piezoelektrycznego na kończynach np. tętnicy promieniowej |  |
| 3. | Zestaw 4 czujników Complior Analyse – 1 zestaw Komplet - 4 czujniki pizoelektryczne w zbiorczym opakowaniu, etykiety lokalizacji oraz kody czujników do oprogramowania . Gwarancja na czujnik ok 6 miesięcy. Lub 400 pomiarów (każdy). |  |
| 4. | Transport z wniesieniem |  |
| 5. | Dostawa i montaż na miejsce wskazane przez Zamawiającego |  |
| 6. | Uruchomienie i szkolenie |  |
| 6. | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.** |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy