Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagana funkcja**  | **Odpowiedź Wykonawcy** **TAK/NIE**  |
| 1. | Pomieszczenie nr 1 (pożywkarnia duża) |  |
| 1a |  **Stół przyścienny 4990x750x900 mm - 1 szt.** - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ Cprofil 60x30x3 mm, regulowane stopki- blat z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL o grubości 20 mm odcinki 3050 i 1940 mmw blacie zlewik z polipropylenu 250x100 mm(odpływ skroplin z destylatorki)- szafki podwieszane: 600 mm - typ 3 szuflady x 3 szt. |  |
| 1b |  **Stół przyścienny 2150x750x900 mm – 1 szt**. ze stanowiskiem do mycia- stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C profil 60x30x3 mm, regulowane stopki- blat 1200x750 mm z dwoma miskami 400x400x300 mm z podniesionym obrzeżem całość z polipropylenu- bateria c/z woda z blatu x 1 szt.- dopełnienie blatu 950x750 z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL o grubości 20 mm- szafki podwieszane: 1200 mm - typ instalacyjna pod zlew x 1 szt.900 mm - typ 2 x drzwi x 1 szt. |  |
| 1c | **Szafa 900x400x2000 mm metalowa - 1 szt.** - dwudrzwiowa z zamkiem- 4 półki regulowane |  |
| 2. | Pomieszczenie 2 - (pożywkarnia mała) |  |
| 2a |  **Stół przyścienny 3285x750x900 mm - 1 szt.** - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C profil 60x30x3 mm, regulowane stopki- blat z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL o grubości 20 mm odcinki 1500 i 1785 mm- szafki typ kontenerki:500 mm - typ 2 szuflady x 4 szt.- szuflada podwieszana 600 mm x 1 szt. |  |
| 2b | **Regał otwarty 690x450x2000 mm - 3 szt.**- 5 półek (4 regulowane) |  |
| 3. | Pomieszczenie 3 - (piece) |  |
| 3a | **Stół przyścienny 3640x750x850 mm - 1 szt.** - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C profil 60x30x3 mm, regulowane stopki- blat z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPLo grubości 20 mm odcinki 1500 i 2140 mm |  |
| 3b | **Regał otwarty 600x450x2000 mm - 2 szt.** - 5 półek (4 regulowane) |  |
| 3c | **Szafa 800x440x2000 mm metalowa - 1 szt.** - drzwi prawe/lewe- 4 półki regulowane |  |
| **4.** | Pomieszczenie 4 - (sterylizacja) |  |
| 4a |  **Stół przyścienny 3850x600x900 mm - 1 szt.** - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C profil 60x30x3 mm, regulowane stopki- blat z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL o grubości 20 mm odcinki 1500 i 2350 mm(ze ścięciem z prawej strony na 400 mm) |  |
| 4b |  **Półka naścienna 3000x300 mm - 1 szt.** |  |
| **5.** | **Elementy dodatkowe:** |  |
| 5a |  Krzesło laboratoryjne wysokie – 2 szt. siedzisko i oparcie z czarnego poliuretanu- siłownik pneumatyczny regulowany- podnóżek (ring) chromowany- pięcioramienna podstawa- podkładki antypoślizgowe(zestaw kółek do samodzielnego montażu) |  |
| **6.** | Blaty: żywice fenolowe, pokryte chemoodpornym laminatem Trespa TopLab Plus – grubość 20 mmStanowiska do mycia: polipropylen wzmacniany włóknem szklanym.Szafki z płyty laminowanej 18 mm – zawiasy FHV/GTV z cichym samodomykiemSzuflady GAMET BOX - metalowe z prowadnicami kulkowymi |  |
| **7.** | Dostawa, wniesienie, złożenie, podłączenie do wody i kanalizacji |  |
| **8.** | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.** |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej sprzęty są nowe, niepowystawowe i kompletne

Data…………….. ………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy