Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagana funkcja** | | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE** |
| 1. | Pomieszczenie nr 1 (pożywkarnia duża) | |  |
| 1a | **Stół przyścienny 4990x750x900 mm - 1 szt.**  - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C  profil 60x30x3 mm, regulowane stopki  - blat z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL o grubości 20 mm odcinki 3050 i 1940 mm  w blacie zlewik z polipropylenu 250x100 mm  (odpływ skroplin z destylatorki)  - szafki podwieszane: 600 mm - typ 3 szuflady x 3 szt. | |  |
| 1b | **Stół przyścienny 2150x750x900 mm – 1 szt**.  ze stanowiskiem do mycia  - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C profil 60x30x3 mm, regulowane stopki  - blat 1200x750 mm z dwoma miskami 400x400x300 mm z podniesionym obrzeżem całość z polipropylenu  - bateria c/z woda z blatu x 1 szt.  - dopełnienie blatu 950x750 z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL o grubości 20 mm  - szafki podwieszane:  1200 mm - typ instalacyjna pod zlew x 1 szt.  900 mm - typ 2 x drzwi x 1 szt. | |  |
| 1c | **Szafa 900x400x2000 mm metalowa - 1 szt.**  - dwudrzwiowa z zamkiem  - 4 półki regulowane | |  |
| 2. | Pomieszczenie 2 - (pożywkarnia mała) | |  |
| 2a | **Stół przyścienny 3285x750x900 mm - 1 szt.**  - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C profil 60x30x3 mm, regulowane stopki  - blat z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL o grubości 20 mm odcinki 1500 i 1785 mm  - szafki typ kontenerki:  500 mm - typ 2 szuflady x 4 szt.  - szuflada podwieszana 600 mm x 1 szt. | |  |
| 2b | **Regał otwarty 690x450x2000 mm - 3 szt.**  - 5 półek (4 regulowane) | |  |
| 3. | Pomieszczenie 3 - (piece) | |  |
| 3a | **Stół przyścienny 3640x750x850 mm - 1 szt.**  - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C profil 60x30x3 mm, regulowane stopki  - blat z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL  o grubości 20 mm odcinki 1500 i 2140 mm | |  |
| 3b | **Regał otwarty 600x450x2000 mm - 2 szt.**  - 5 półek (4 regulowane) | |  |
| 3c | **Szafa 800x440x2000 mm metalowa - 1 szt.**  - drzwi prawe/lewe  - 4 półki regulowane | |  |
| **4.** | Pomieszczenie 4 - (sterylizacja) | |  |
| 4a | **Stół przyścienny 3850x600x900 mm - 1 szt.**  - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, typ C profil 60x30x3 mm, regulowane stopki  - blat z żywic fenolowych pokrytych laminatem HPL o grubości 20 mm odcinki 1500 i 2350 mm  (ze ścięciem z prawej strony na 400 mm) | |  |
| 4b | **Półka naścienna 3000x300 mm - 1 szt.** | |  |
| **5.** | **Elementy dodatkowe:** | |  |
| 5a | Krzesło laboratoryjne wysokie – 2 szt.  siedzisko i oparcie z czarnego poliuretanu  - siłownik pneumatyczny regulowany  - podnóżek (ring) chromowany  - pięcioramienna podstawa  - podkładki antypoślizgowe  (zestaw kółek do samodzielnego montażu) | |  |
| **6.** | Blaty: żywice fenolowe, pokryte chemoodpornym laminatem Trespa TopLab Plus – grubość 20 mm  Stanowiska do mycia: polipropylen wzmacniany włóknem szklanym.  Szafki z płyty laminowanej 18 mm – zawiasy FHV/GTV z cichym samodomykiem  Szuflady GAMET BOX - metalowe z prowadnicami kulkowymi | |  |
| **7.** | Dostawa, wniesienie, złożenie, podłączenie do wody i kanalizacji | |  |
| **8.** | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju.  **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.** |  | |

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej sprzęty są nowe, niepowystawowe i kompletne

Data…………….. ………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy