**Przetarg nr UMW / IZ / PN - 32 / 19 część F Załącznik nr 2 F do Siwz**

**Arkusz Informacji Technicznej**

**Poz. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STOLIK ZABIEGOWY** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba sztuk** | | **16** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018/2019** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Stolik zabiegowy. | | TAK |  |
|  | WYKONANIE:   * wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, * blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się, * blat bez barierek bocznych (ograniczających dostęp i możliwość pracy po obu stronach stolika, czy ułożenie przedmiotu szerszego od stolika), * 4 x koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą. | | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE:   * 2 x blat1100x500 mm, * 2 x szyna instrumentalna | | TAK |  |
|  | Wymiary:   * 1150 x 500 x 900 mm (+/- 20mm) *[długość x szerokość x wysokość]* * wymiar blatu/półki: 1100x500 mm   (+/- 20mm) | | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

**Poz. 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZAFA MOBILNA** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba sztuk** | | **6** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018/2019** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Szafa mobilna na sprzęt medyczny. | | TAK |  |
|  | WYKONANIE:   * stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL * wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej * podstawa wyposażona w koła o średnicy 100 mm * każde z 4 drzwi zamykane na klucz (szafa z podziałem pomiędzy górną a dolną częścią; część górna - szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi wyposażona w 3 półki oraz zamykana na klucz, część dolna - szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi wyposażona w 1 półkę oraz zamykana na klucz) * 4 kółka | | TAK |  |
|  | WYMIARY:   * głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) * szerokość: 900 mm (+/- 20 mm) * wysokość: 1950 mm (+/- 20 mm) | | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

**Poz. 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARAWAN MOBILNY** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba sztuk** | | **12** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018/2019** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Parawan mobilny jednoskrzydłowy | | TAK |  |
|  | WYKONANIE:   * stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo kolor wg palety RAL wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą * wypełnienie stanowi biała płyta z tworzywa PC poliwęglan | | TAK |  |
|  | Wymiary:   * 1000x1700 mm (+/- 20mm) *[szerokość x wysokość]* * *szerokość podstawy - 450 mm*   (+/- 20mm) | | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

**Poz. 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STOJAK MEDYCZNY** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba sztuk** | | **6** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Stojak medyczny. | | TAK |  |
|  | WYKONANIE:  Elementy stojaka wykonane z:   * Głowica ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważnej na 2 haczyki * Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały, pięcioramienna na kółkach o średnicy 50 mm w tym 2 z blokadą. Średnica podstawy: 600 mm (+/-50mm) * kolumna z rury stalowej lakierowana proszkowo na kolor biały | | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

**Poz. 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WÓZEK REANIMACYJNY** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba sztuk** | | **6** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018/2019** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Wózek reanimacyjny. | | TAK |  |
|  | WYKONANIE:   * blat z pogłębieniem, otoczony z trzech stron bandami, * blat, szafka stalowa wykonane w całości ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg. palety RAL, * **podstawa z odbojami** wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE:   * 4 x szuflada, * **wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości,** * 1 x pojemnik na zużyte igły z uchwytem na szynę, * 1 x koszyk na akcesoria chromowany lub lakierowany proszkowo z uchwytem na szynę, o wymiarach 290x 96 x 90 mm, * 1 x pojemnik na cewniki PC-03 pojedynczy, * 1 x kosz na cewniki PC-04 o wymiarach 115 x 115 x 500 mm, * 1 x druciany kosz na odpady, * 1 x półka pod defibrylator z regulacją wysokości, * 1 x listwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem * 4 x szyna instrumentalna, * 1 x uchwyt do prowadzenia | | TAK |  |
|  | Wymiary szafki:   * długość: 600 mm (+/- 20 mm) * szerokość: 500 mm (+/- 20 mm) * wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) * wysokość całkowita wózka: 1000 mm (+/- 20 mm) | | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

**Poz. 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba sztuk** | | **6** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018/2019** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Wózek anestezjologiczny. | | TAK |  |
|  | WYKONANIE:   * blat z pogłębieniem, otoczony z trzech stron bandami, * blat, szafka stalowa wykonane w całości ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg. palety RAL, * **podstawa z odbojami** wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE:   * 4 x szuflada, * wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości, * 1 x nadstawka 2 rzędowa (6+4 pojemniki), * 1 x pojemnik na rękawiczki, * 1 x pojemnik na zużyte igły z uchwytem na szynę, * 1 x koszyk na akcesoria chromowany lub lakierowany proszkowo z uchwytem na szynę, o wymiarach 290 x 96 x 90 mm, * 1 x pojemnik na cewniki PC-03 pojedynczy, * 1 x kosz na cewniki PC-04 o wymiarach 115 x 115 x 500 mm, * 1 x druciany kosz na odpady, * 4 x szyna instrumentalna, * 1 x uchwyt do prowadzenia | | TAK |  |
|  | Wymiary szafki:   * długość: 600 mm (+/- 20 mm) * szerokość: 500 mm (+/- 20 mm) * wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) * wysokość całkowita wózka: 1700 mm (+/- 20 mm) | | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

**Poz. 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WÓZEK TRANSPORTOWY** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba sztuk** | | **6** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018/2019** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Wózek transportowy | | Tak |  |
|  | Blat wózka 2-segmentowy | | Tak |  |
|  | Długość min. 1970 mm | | Tak, podać |  |
|  | Szerokość wózka 840 mm (+/-20 mm)  Szerokość leża: 610-650 mm | | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0° do +62° | | Tak, podać |  |
|  | Regulacja TB i A-TB 14° | | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyn gazowych | | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min. 560 mm – 900 mm | | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnych | | Tak |  |
|  | Koła z centralnym oraz kierunkowym systemem blokowania (dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku). | | Tak, podać |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy | | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe zabezpieczające wózek, ściany i futryny przed obiciem, w każdym rogu | | Tak |  |
|  | Od strony głowy i nóg metalowe uchwyty do prowadzenia wózka. | | Tak |  |
|  | Blat wózka oparty na min. dwóch punktach podparcia. Konstrukcja metalowa w kolorze siwym. | | Tak |  |
|  | Antybakteryjna, nieprzemakalna tapicerka materaca w kolorze czarnym | | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze co najmniej 300 kg | | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w metalowe barierki, zabezpieczające na co najmniej 3/4 długości leża, składane wzdłuż ramy leża, nie poszerzające wózka po złożeniu. | | Tak |  |
|  | Mechanizm zwalniający barierkę boczną z systemem uniemożliwiającym przygniecenie palców. | | Tak |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

**Poz. 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestaw wyposażenia sanitarnego i higienicznego** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba kompletów** | | **6** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018/2019** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Armatura sanitarna | | TAK |  |
|  | wykonana ze stali matowej, we wszystkich elementach łączenie boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy | | TAK |  |
|  | * **dozownik sprayowy płynu dezynfekującego** 1 szt.,   -zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, -pojemność wymiennych wkładów 1000 ml- materiał – stal 1.4301  Parametry:  szerokość: 12 cm (+/- 1cm)  wysokość: 26 cm (+/- 1cm)  głębokość: 11 cm (+/- 1cm)   * **mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach** 1 szt.,   -pojemność do co najmniej 500 szt. ręczników  - okienko do kontroli ilości ręczników  - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym  - zamek licowany z powierzchnią urządzenia  - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej  Parametry:  szerokość: 25,5 cm (+/- 1cm)  wysokość: 26,5 cm (+/- 1cm)  głębokość: 12 cm (+/- 1cm)   * **dozownik mydła w płynie** 1 szt.,   - mydło uzupełniane z karnistra,  - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym  - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia  Parametry:  szerokość: 12 cm (+/- 1cm)  wysokość: 26 cm (+/- 1cm)  głębokość: 11 cm (+/- 1cm)   * **uchwyt ścienny stalowy na 3 pudełka z rękawiczkami jednorazowymi** 1 szt.   Uchwyty na pudełka dozujące z rękawiczkami jednorazowymi. Przeznaczony do montażu na ścianie. Wykonany z prętów ze stali nierdzewnej  Wymiary zew. dozownika (wys. x szer. x gł.): 390 x 290 x 105 mm (+/-10mm),   * **kosz bez pokrywy** 1 szt.   -wykonany z prętów ze stali nierdzewnej  –posiada uchwyty umożliwiające przykręcenie do ściany  – dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych  – pojemność co najmniej 47 litrów  Parametry:  szerokość: 34,5 cm (+/- 1cm)  wysokość: 56,8 cm (+/- 1cm)  głębokość: 26 cm (+/- 1cm)  pojemność: 47 l (+/- 3 l) | | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

**Poz. 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODEST OPERACYJNY** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Liczba sztuk** | | **6** | | |
| **Rok produkcji:** | | **2018/2019** | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Podest operacyjny 1 stopniowy. | | TAK |  |
|  | WYKONANIE:  - wykonano w całości ze stali  kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważnej  nóżki : z możliwością wyregulowania  blat: pokryty materiałem antypoślizgowym | | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite:  długość: 480 mm[L]  szerokość: 320 mm [S]  wysokość: 280 mm [H] +/- 10mm | | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.  Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt.  Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.  Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt.  Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

Data Podpis Wykonawcy