**Przetarg nr UMW / IZ / PN - 32 / 19 część M Załącznik nr 2 M do Siwz**

**Arkusz Informacji Technicznej**

|  |
| --- |
| **WÓZEK TRANSPORTOWY** |
| **Nazwa** |  |
| **Typ** |  |
| **Wytwórca** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Liczba sztuk** | **6** |
| **Rok produkcji:** | **2018/2019** |
| **Lp.** | **OPIS** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Wózek transportowy  | Tak |  |
|  | Blat wózka 2-segmentowy | Tak |  |
|  | Długość min. 1970 mm  | Tak, podać |  |
|  | Szerokość wózka 840 mm (+/-20 mm)Szerokość leża: 600-650 mm  | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0° do +62°  | Tak, podać |  |
|  | Regulacja TB i A-TB 14°  | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyn gazowych | Tak  |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min. 560 mm – 870 mm  | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnych | Tak |  |
|  | Koła z centralnym oraz kierunkowym systemem blokowania (dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku). | Tak, podać |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy  | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe zabezpieczające wózek, ściany i futryny przed obiciem, w każdym rogu | Tak  |  |
|  | Od strony głowy i nóg metalowe uchwyty do prowadzenia wózka. | Tak  |  |
|  | Blat wózka oparty na min. dwóch punktach podparcia. Konstrukcja metalowa w kolorze siwym. | Tak |  |
|  | Antybakteryjna, nieprzemakalna tapicerka materaca w kolorze czarnym | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze co najmniej 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w metalowe barierki, zabezpieczające na co najmniej 3/4 długości leża, składane wzdłuż ramy leża, nie poszerzające wózka po złożeniu.  | Tak  |  |
|  | Mechanizm zwalniający barierkę boczną z systemem uniemożliwiającym przygniecenie palców.  | Tak |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. | ≥ 60 miesięcy – 5 pkt.Od 54 do 59 miesięcy – 4 pkt. Od 48 do 53 miesięcy – 3 pkt.Od 42 do 47 miesięcy – 2 pkt. Od 36 do 41 miesięcy – 1 pkt |  |

Data Podpis Wykonawcy