Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław, dn. 25.02.2022 r.

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Specyfikacja techniczna: Parawany przysufitowe do Ośrodka Faz Wczesnych**

**Korekta z dnia 25.02.2022 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagana funkcja | Wymagana  odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1. | Parawany sufitowe wykonane z profilu aluminiowego ciągnionego na zimno, o przekroju prostokątnym min. 30x10mm | Tak |  |
| 2. | Profil umożliwiający rozprowadzenie uchwytów mocujących zasłonkę wewnątrz profilu. | Tak |  |
| 3. | Profil zestawu podsufitowego wyposażony w dwa kanały z lewej i prawej strony, które umożliwiają wprowadzenie żyłki wykonanej z tworzywa (w celu płynnego rozprowadzania uchwytów do zasłonek) lub inne rozwiązanie technologiczne, które zapewni płynny przesuw zasłon. | Tak |  |
| 4. | Uchwyt mocujący do sufitu wykonany z aluminiowej rurki, który zapewni trwałe i bezpieczne mocowanie. Od strony profilu mocowana na śrubę min. M5. Od strony sufitowej tuleja montażowa, mocowana kołkiem montażowym. Kołek montażowy odpowiednio dobrany do rodzaju stropu Zamawiającego | Tak |  |
| 5. | Możliwość montowania dowolnych odległości odcinków prostych oraz łuków o kącie prostym 90 stopni w sposób trwały i stabilny dostosowany do warunków u Zamawiającego. | Tak |  |
| 6. | Mocowania parawanu podsufitowego przystosowane do wysokości pomieszczeń (schemat z wymiarami w załączeniu) | Tak |  |
| 7. | Przy długich odcinkach łączenia za pomocą aluminiowych łączników. | Tak |  |
| 8. | Odcinki parawanów sufitowych: 8xodcinek w kształcie litery L o łącznej długości 4m, 4xodcinek w kształcie litery U o długości 6,4m. Mogą wyniknąć różnice (+/-10%) w podanych długościach parawanów w stosunku do wymiaru rzeczywistego (przed montażem konieczna wizyta/wizja lokalna potwierdzająca dokładność wymiarowania w pomieszczeniach Zamawiającego). | Tak |  |
| 9. | Wymagany montaż parawanów sufitowych na terenie Zamawiającego przez Wykonawcę, wszelkie koszty montażu i niezbędnych do tego celu materiałów będą uwzględnione w cenie | Tak |  |
| 10. | Każdy z odcinków parawanu wyposażony w komplet zasłonek materiałowych (poliester z powłoką wodoodporną). Możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - minimum 4 kolory. | Tak |  |
| 11. | Rok produkcji 2022 | Tak |  |
| 12. | Transport z wniesieniem | Tak |  |
| 13. | Dostawa i montaż na miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy | Tak |  |
| 14. | Uruchomienie i szkolenie | Tak |  |
| 15. | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e mail** |  | |

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy