oknoPOK311 .KST	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.   Podstawa                                           Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
Wymiana okna w sali seminaryjnej pok. 311 przy ul. Tytusa Chałubińskiego 4					
1 wycena       Wymiana okna w sali seminaryjnej pok. 311 własna
2.70*3.20	m2 m2	8.640	
	
		RAZEM	8.640	

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH -Wymiana okna w Sali seminaryjnej - pok. 311 Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Tytusa Chałubińskiego 4 we Wrocławiu.
-i
Dane techniczne:
Drewno - sosna Masy I, trójwarstwowo klejona
Szklenie - termoizolacyjne szyby zespolone 4-16-4, o współczynniku
przenikania k=l,l W/m2K Okucia - obwiedniowe firmy Roto lub równorzędne Uszczelki - system podwójnej uszczelki, okna mająbyć rozszczelniane, Malowanie - drewno impregnowane preparatem grzybobójczym,
a następnie malowane wysokociśnieniowo ekologiczną
farbą akrylową Kolorystyka - strona wewnętrzna: kolor biały
strona zewnętrzna: Kolor zielony Rai. 6016
Parapety - okienne wewnętrzne	istniejące
Opis prac:
Zabezpieczenie podłogi, mebli i biurek folią.
Wykucie z muru i demontaż starych okien.
Wykonahie,dostawa i montaż nowych okien o wymiarach jak na złączonych szkicach i o parametrach jak w zakresie rzeczowym.
Obróbka nowych okien: ocieplenie piankąobróbka tynkarska,uzupełnienie i malowanie ościeży.
Wyregulowanie okuć.
Uprzątnięcie terenu i wywiezienie elementów zdemontowanych i śmieci technologicznych do utylizacji.
Uwaga:
*	Podane na rysunkach-szkicach wymiary są orientacyjne.
*	Przed przystąpieniem do prac należy dokonać obmiarów z natury.

UWAGA; POMIARU OKIEN NALEŻY DOKONAĆ Z NATURY.
1

Przedmiar Robót

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość    Krot.	Jedn.	
	1 STOLARKA    OKIENNA    -    ul.MIKULICZA   -   RADECKIEGO  9			
....	1.1 KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do ■ l-m2	21	szt
szt
m2 m
szt	

	1.2 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	21 142,6	

	1.3 KNR 401/354/5 1'." 4 KNR ~4Qi'/i'ŚT/ll~
'"' T. 5 knrToT/nś/T"	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	

	
	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	95,3	

	
	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany zewnętrzne, otwór do 1,0-m2	21	

	1.6	KNR 401/318/5
1.7	KNR 40i/3i8/T
" T.8 'KNR" 401/32T7T" " 1.9 KNR 401/321/2
1.10	KNR 4Ó1/3047T-
(1)
1.11	KNR 401/726/3
(1)	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany zewnętrzne, otwór do 2,0-m2	21	szt
m2
szt
szt
m3
m2
m2 m2	

	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany zewnętrzne, otwór ponad 2,0-m2	142,6	

	
	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5	37 38	

	
	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5	

	
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	0,96
2,5 2,5	

	
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	

	1.12 KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	

	1.13	KNR 401/530/8
1.14	KNR 40f/708/3
(1)	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana	2,1	

	
	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40-cm	37,5	m m2 ~m2	

	1.15 KNR 401/1204/2	Malowanie ościeży okiennych szer. do 40 cm	140,0	

	1.16	KNRW 401/1216/1
1.17	KNR 401/108/5	Zabezpieczenie podłóg folia	250,0	

	
	Wywóz samochodami samowyładowczymi do l*km, grunt kategorii I-II	41,0	m3 m3	

	1.18 KNR 401/108/8	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	41,0	

Zbiór: Sala ćwiczeń - ul.Tamka 1- wymiana okien	Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Sala ćwiczeń - wymiana stolarki okiennej Wydział Farmacji - ul. Tamka 1	02/02/09
Przedmiar Robót

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot. Jedn.	
	1 SALA       ĆWICZEŃ    -   WYMIANA   STOLARKI   OKIENNEJ			
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1.	1	KNR 401/354/5
2	KNR 401/354/11
3	KNR 401/318/6 ""
4	KNR 401/32172
5	KNRW 401/1216/1
6	KNR 202/1612/5
(1)
7	KNR 401/708/3
(1)
8	KNR 401/1204/2
.9 KNR 401/108/5	
L0 KNR 401/lÓ8/8~	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	39,60    10,4
39,6
6       60,0
1
65,9 26,4 19,8 19,8	1,20 m2 m
m2
szt m2
6,00 kolumna
m m2 m3 19,0 m3	

	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	

	
	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany zewnętrzne, otwór ponad 2,0-m2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5
Zabezpieczenie podłóg folią	

	
	Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4-m, nakłady podstawowe
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40-cm	

	
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii I-II	

	
	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1•km