**Parametry techniczne: Obiektyw Canon EF 100 mm F/2.8 L IS USM Marco – 1 szt. o parametrach podanych poniżej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny ustalone przez Zamawiającego  | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Typ lustrzanka, mocowanie Canon EF | tak |  |
|  | Rodzaj obiektywu teleobiektyw, typ ogniskowania - obiektyw stałoogniskowy | tak |  |
|  | Ogniskowa 100 mm, maksymalna przysłona F/2.8, średnica filtra 67 mm, stabilizator obrazu, Auto Focus | tak |  |
|  | Długość 119 mm, średnica 79 mm, waga 600 g. | tak |  |

Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych w rubryce ‘’ Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w rubryce ‘’ Odpowiedź Wykonawcy’’ traktowane będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data podpis osoby upoważnionej