Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Specyfikacja techniczna: Projektor Optoma UHD38X-DLP-4K lub o parametrach równoważnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagana funkcja lub parametr graniczny** | | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE**  **lub parametr oferowany** |
| 1. | Technologia wyświetlania DLP | |  |
| 2. | Żywotność lampy  4 000 h (tryb normalny)  10 000 h (tryb ekonomiczny) | |  |
| 3. | Jasność 4000 lm | |  |
| 4. | Kontrast 1 000 000:1 | |  |
| 5. | Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 (4K) | |  |
| 6. | Kolor: Białe | |  |
| 7. | Wbudowany głośnik | |  |
| 8. | Złącza  Wyjście audio - 1 szt.  HDMI - 2 szt.  USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt.  RS-232 - 1 szt.  AC in (wejście zasilania) - 1 szt.  S/PDIF - 1 szt.  DC 12V Trigger (3.5 mm Jack) | |  |
| 9 | Moc lampy 240 W | |  |
| 10 | Pobór mocy (tryb oszczędny) 220W | |  |
| 11 | Przekątna wyświetlacza 33" - 300" | |  |
| 12 | Standard obrazu: 4K | |  |
| 13 | Pobór mocy podczas pracy 305 W | |  |
| 14 | Głośność pracy (w trybie standardowym) od 20 dB do 28 dB | |  |
| 15 | Format obrazu 16:9 | |  |
| 16 | Wysokość od 118 mm do 120 mm | |  |
| 17 | Szerokość od 315 mm do 320 mm | |  |
| 18 | Głębokość od 250 mm do 270 mm | |  |
| 19 | Waga od 4,0 do 4,7 kg | |  |
| 20 | Dołączone akcesoria  Pilot  Kabel zasilający  Baterie do pilota (AAA) - 2 szt.  Instrukcja Obsługi | |  |
| 21 | Transport z wniesieniem | |  |
| 22 | Dostawa i montaż na miejsce wskazane przez Zamawiającego | |  |
| 23 | Uruchomienie i szkolenie | |  |
| 24 | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju.  **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.** |  | |

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………….. ………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy