**Parametry techniczne: Projektor NEC ME 403U lub równoważny o parametrach podanych poniżej – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
|  | Typ matrycy 3 LCD | tak |  |
|  | Jasność ( ANSI lumen) : 4200 | tak |  |
|  | Współczynnik kontrastu: 16000:1 | tak |  |
|  | Rozdzielczość podstawowa: WUXGA ( 1920X 1200 ) | tak |  |
|  | Moc lampy ( W ) : 225 | tak |  |
|  | Prezentacja bez komputera  | tak |  |
|  | Głośniki  | tak |  |
|  | Wielkość obrazu: 30 cali – 300 cali | tak |  |
|  | Minimalna odległość projekcji ( m ) : 0.75 | tak |  |
|  | Maksymalna odległość projekcji ( m ): 12.88 | tak |  |
|  | Zoom optyczny: 1:1.6 | tak |  |
|  | Głośność ( normal ) ( dB ) : 37 | tak |  |
|  | Moc lampy (W ):225 | tak |  |
|  | Żywotność lampy ( normal ) ( h ): 10000 | tak |  |
|  | Wejście HDMI: 2 | tak |  |
|  | Złącze USB : 2 | tak |  |
|  | Waga ( kg ) nie więcej niż 4 kg | tak |  |
|  | Wyposażenie: baterie do pilota, CD z oprogramowaniem, Kabel Mini D-SUB, naklejka ochrony hasła, pilot | tak |  |
|  | Gwarancja na lampę : nie mniej niż 6 miesięcy lub 1000h | tak |  |

Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych w rubryce ‘’ Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego’’ spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w rubryce ‘’ Odpowiedź wykonawcy’’ traktowane będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data podpis osoby upoważnionej