Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Specyfikacja techniczna: Totem multimedialny lub o parametrach równoważnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagana funkcja lub parametr graniczny** | | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE**  **lub parametr oferowany** |
| 1. | **Procesor**: Intel Core i5 | |  |
| 2. | **Pamięć:** | |  |
| 2.1 | Typ: DDR3 SDRAM | |  |
| 2.2 | Rozmiar: 4GB | |  |
| 3. | **Dysk**: SSD 128GB | |  |
| 4. | **Wyświetlacz:** | |  |
| 4.1. | Typ: kiosk | |  |
| 4.2 | Matryca: IPS | |  |
| 4.3 | Rozmiar: 55" | |  |
| 4.4 | Maksymalna rozdzielczość: 1080x1920@60Hz | |  |
| 4.5 | Format obrazu: 16:9 | |  |
| 4.6 | Rozmiar pikseli: 0.63 do 0.64 | |  |
| 4.7 | Jasność: 300 cd/m^2 | |  |
| 4.8 | Kontrast: 1 200 : 1 | |  |
| 4.9 | Czas reakcji: 8 ms | |  |
| 4.10 | Widoczność w pionie 178 ° | |  |
| 4.11 | Widoczność w poziomie 178 ° | |  |
| 4.12 | Dodatkowe Full HD | |  |
| 4.13 | Żywotność od 50000h do 60000h | |  |
| 4.14 | 10-punktowy ekran dotykowy | |  |
| 5. | **Głośnik** | |  |
| 5.1 | Typ: stereo | |  |
| 5.2 | Ilość głośników: 2 | |  |
| 5.3 | Maksymalna moc na kanał: 5W | |  |
| 6. | **Sieć:** | |  |
| 6.1 | Typ: zintegrowana | |  |
| 6.2 | LAN: Gigabit Ethernet | |  |
| 6.3 | Wi-Fi: tak | |  |
| 7. | **Dodatkowe złącza:** | |  |
| 7.1 | HDMI: 1 (HDMI (Typ A)) | |  |
| 7.2 | VGA: 1 (15-pin D-sub) | |  |
| 7.3 | Audio Line-In: 1 | |  |
| 7.4 | LAN: 1 (RJ-45) | |  |
| 7.5 | USB 2.0: 2 (USB 2.0 (Typ A)) | |  |
| 7.6 | USB 3.0: 2 (USB 2.0 (Typ A)) | |  |
| 8. | **Oprogramowanie** | |  |
| 8.1 | Windows 10 IoT | |  |
| 9. | **Zasilanie:** | |  |
| 9.1 | Zasilacz | |  |
| 9.2 | Napięcie: AC 100-240 V | |  |
| 9.3 | Częstotliwość 50/60 Hz | |  |
| 9.4 | Moc: 180W | |  |
| 10. | **Wykonanie:** | |  |
| 10.1 | Kolor czarny | |  |
| 11. | **Environment** | |  |
| 11.1 | Max. temperatura robocza pracy: 50 °C | |  |
| 11.2 | Maksymalna wilgotność: 80% | |  |
| 11.3 | Min. temperatura robocza pracy: 0 °C | |  |
| 11.4 | Minimalna wilgotność: 10% | |  |
| 12. | **Rozmiar** | |  |
| 12.1 | Wysokość (mm): od 1850mm do 1950mm | |  |
| 12.2 | Głębokość (mm): od 790 do 791mm | |  |
| 12.3 | Szerokość (mm): od 450mm do 500 mm | |  |
| 12.4 | Waga nominalna od 62 kg do 64 kg | |  |
| 13. | Instrukcja obsługi | |  |
| 14. | Karta gwarancyjna | |  |
| 15. | Transport z wniesieniem | |  |
| 16. | Dostawa i montaż na miejsce wskazane przez Zamawiającego | |  |
| 17. | Koszt dostawy wliczony w cenę | |  |
| 18. | Uruchomienie i szkolenie | |  |
| 19. | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju.  **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.** |  | |

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………….. ………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy