Ogłoszenie nr 540046313-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.

Wrocław:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 519535-N-2020   
**Data:** 04/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1, 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.   
Adres strony internetowej (url): www.umed.wroc.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II   
**Punkt:** 4   
**W ogłoszeniu jest:** Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z zestawami pompowymi dla budynków A, B, C, D, Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego UMW przy ul. Borowskiej 211 A we Wrocławiu, zgodnie z: - Projektem wykonawczym autorstwa „LA Projekt Sp. z o.o z Wrocławia” - załącznik nr 8 do SIWZ, - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - za-łącznik nr 9 do SIWZ, - Przedmiarami robót (UWAGA! Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy dla określenia ceny ryczałtowej\* - załącznik nr 11 do SIWZ) \* Rodzaje części ujętych w przedmiarach materiałów mogą się różnić od tych, które przyjęto w opracowaniu projektowym. Z uwagi na to, w celu rzetelnego przygotowania oferty, należy poddać dogłębnej analizie dokumentację projektową oraz STWiORB – ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, z jakich systemy hydrantowe powinny być wykonane w rzeczywistości. W zakresie przedmiotu umowy jest dostawa i montaż urządzeń oraz materiałów instala-cyjnych.   
**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z zestawami pompowymi dla budynków A, B, C, D, Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego UMW przy ul. Borowskiej 211 A we Wrocławiu, zgodnie z: - Projektem wykonawczym autorstwa „LA Projekt Sp. z o.o z Wrocławia” - załącznik nr 8 do SIWZ, - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - za-łącznik nr 9 do SIWZ, - Przedmiarami robót (UWAGA! Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy dla określenia ceny ryczałtowej\* - załącznik nr 11 do SIWZ) \* Rodzaje części ujętych w przedmiarach materiałów mogą się różnić od tych, które przyjęto w opracowaniu projektowym. Z uwagi na to, w celu rzetelnego przygotowania oferty, należy poddać dogłębnej analizie dokumentację projektową oraz STWiORB – ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, z jakich systemy hydrantowe powinny być wykonane w rzeczywistości. Dodatkowo w zakresie przedmiotu zamówienia jest wymiana hydrantu zewnętrznego naziemnego Dn 80, który przy ciśnieniu 0,2 [Mpa] gwarantuje wydatek 10 [dm3/s] usytuowanego w rejonie wejścia do budynku „C” ( załącznik nr 12 do SIWZ)– na hy-drant zewnętrzny podziemny o średnicy i wydatku równoważnym hydrantowi istnieją-cemu. - Nowe urządzenie musi posiadać stosowną dokumentację, dopuszczającą je do stosowania w systemach gaśniczych. - Konstrukcja hydrantu powinna umożliwiać jego samoczynne odwodnienie z chwilą odcięcia przepływu medium. - Montaż i wyposażenie wg instrukcji i zaleceń producenta. - Hydrant należy zaopatrzyć w odpowiednią skrzynkę hydrantową oraz osłonę odwadniacza hydrantu. - Lokalizację hydrantu odpowiednio oznakować. W zakresie przedmiotu umowy jest dostawa i montaż urządzeń oraz materiałów instala-cyjnych.