**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

I. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:

* + - 1. wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcjami producenta oraz uczestniczenie w badaniach okresowych przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego w urządzeniach wskazanych w załączniku nr.1
      2. usuwanie awarii w urządzeniach wskazanych w załączniku nr.1
      3. świadczenie usługi całodobowego uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie urządzenia dźwigowego
      4. wykonana konserwacja oraz naprawy będą odnotowane przez pracownika w dzienniku konserwacji znajdującym się w maszynowni urządzeń dźwigowych.

II. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje okres 20 miesięcy **od 01. września.2020r do 30.kwietnia.2022r**. Zamawiający przewiduje wykonanie 20 przeglądów każdego urządzenia w ciągu 20 miesięcy.   
  
III. **PRZEGLĄD I KONSERWACJA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcjami producenta oraz uczestniczenia w badaniach okresowych przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

2. W czasie obejmowania umowy wszelkie prace dokonywane na urządzeniach będących przedmiotem umowy ze względów bezpieczeństwa, jak również odpowiedzialności cywilnoprawnej mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników firmy.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia serwisowi swobodnego dostępu do urządzenia. W innym przypadku Wykonawca nie ponosi konsekwencji przekroczenia terminu usunięcia usterki lub wykonania napraw.

4. Przedmiot umowy będzie wykonywany w dni robocze w godzinach 800-1600.

5. Mniejsze zakłócenia pracy urządzenia dźwigowego i usterki, które nie wymagają wymiany części, będą usuwane w ramach pogotowia dźwigowego w koniecznych przypadkach także poza normalnym czasem pracy tzn. godz. 1600 - 800, z tym że w godzinach 1800-800 interwencja jest podejmowana tylko w przypadku uwięzienia pasażerów w kabinie urządzenia dźwigowego.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 5 (pięciu) godzin od chwili powiadomienia przez Zleceniodawcę o niesprawności urządzenia dźwigowego, za wyjątkiem godzin 1800-800 . W sytuacji zablokowania się dźwigu z osobą w kabinie reakcja serwisu będzie bezzwłoczna.

7. Wykonawca w ciągi 30 dni od podpisania umowy przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie uwalniania osób z kabiny. W przypadku powiadomienia o braku możliwości uwolnienia przez personel Zamawiającego, reakcja serwisu w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie będzie bezzwłoczna.

8. Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy świadczy Zleceniodawcy usługę całodobowego uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie urządzenia dźwigowego.

9. Cena konserwacji obejmuje koszt całodobowego pogotowia dźwigowego.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów miesięcznych i rocznych zgodnie z instrukcją producenta dźwigów.

11. Wykonana konserwacja oraz naprawy będą odnotowane przez pracownika w dzienniku konserwacji znajdującym się w maszynowniurządzeń dźwigowych.

IV. **SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI**

1. Wykonawca będzie przeprowadzał okresowe przeglądy konserwacyjne urządzeń zgodnie z przygotowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem.

2. Płatność za wykonane przeglądy dokonywana będzie na podstawie faktury. Faktura wystawiona będzie na podstawie podpisanego zbiorczego protokołu odbioru, po wykonaniu każdego z przeglądów

3. Zbiorczy protokół odbioru wystawiony będzie na podstawie protokołów z przeglądu i konserwacji poszczególnych urządzeń.

V. **AWARIE I NAPRAWY**

Zlecenia naprawy w ramach pogotowia dźwigowego wymagające wymiany części lub podzespołów, pomiary elektryczne instalacji elektrycznej dźwigu oraz usuwanie usterek powstałych z powodu dewastacji, kradzieży i użytkowania dźwigu niezgodnego z jego przeznaczeniem będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń za dodatkowym rozliczeniem.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wyceny i przekazania Zamawiającemu informacji dotyczącej kosztów napraw wykraczających poza zakres konserwacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o konieczności wymiany uszkodzonych podzespołów urządzeń, których stan techniczny ma wpływ na bezusterkową eksploatację urządzeń.
3. Wszelkie usterki i nieprawidłowości zauważone przez Zamawiającego należy zgłaszać pod numer pogotowia dźwigowego 783 52 25 01- całodobowo; 71/740 06 19, 783 00 25 00- poniedziałek- piątek (dni robocze) w godzinach od 8:00 do 16:00
4. Opłaty związane z badaniami i nadzorem dźwigów przez UDT pokrywa zamawiający niezależnie od opłaty za konserwację.
5. Koszt utrzymania linii telefonicznej leży w gestii Wykonawcy.

VI. **INFORMACJE DODATKOWE**  
1. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów powstałych w wyniku konserwacji odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub ekologicznie oraz ekonomicznie nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia.  
2. Wykonawca wykona wszystkie czynności konserwacyjne zgodnie z DTR producentów urządzeń, obowiązującymi normami, przepisami, warunkami technicznymi i odbioru z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż dla tego rodzaju prac.  
3. Wykonawca będzie sporządzał protokoły z przeglądu każdego urządzenia i instalacji i podpisane przez Użytkownika przekazywał przedstawicielowi Działu Serwisu Technicznego.