|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Dział Zamówień Publicznych UMW**Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-345 Wrocławfax 71 / 784-00-45e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl  |
|

UMW/AZ/PN–120/20 Wrocław, 17.11.2020 r.

**Odpowiedzi (1) na pytania Wykonawców**

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Część 6**

Chłodziarka laboratoryjna na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawcę.**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 130 l?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową wykonaną zarówno wewnątrz jak i zewnątrz ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem o wielkości 3,5"?
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z otworem do wprowadzania czujnika o śr. 45 mm?
5. Zamawiający zmienia pojemność urządzenia na min. 150l, jednocześnie nie dopuszcza mniejszego urządzenia.
6. Zamawiający dodaje zapis: lub ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304.
7. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z wyświetlaczem o wielkości 3,5”, ponieważ to stanowczo za mało do pracy z ekranem.
8. Zamawiający dopuszcza otwór o średnicy 30-45mm.

**Część 7**

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego do pracy z cytostatykami na potrzeby Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka, Zakładu Badań Ultrastrukturalnych

1. Punkt 25, części nr 7, załącznika nr 2 do SIWZ, zamawiający wymaga „Wszystkie funkcje komory laminarnej uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych czytelnymi piktogramami, na frontowej części komory laminarnej”.

Czy Zamawiający dopuści do postepowania urządzenie sterowane za pomocą 7 calowego, kolorowego ekranu dotykowego umieszczonego na frontowej części komory laminarnej, ponad oknem frontowym, kontrolujący wszystkie funkcje komory, umożliwiający śledzenie informacji przez użytkownika bez wstawiania z krzesła?

1. Tak, Zamawiający dopuszcza do postepowania urządzenie sterowane za pomocą
co najmniej 7 calowego, kolorowego ekranu dotykowego umieszczonego na frontowej części komory laminarnej, ponad oknem frontowym, kontrolującego wszystkie funkcje komory, umożliwiającego śledzenie informacji przez użytkownika bez wstawiania z krzesła.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz. Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

mgr Patryk Hebrowski