**UMW/AZ/PN-130/20 Załącznik nr 6 do SIWZ**

**Zakres czynności konserwacji systemu CCTV**

Konserwacja ma na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji systemów alarmowych.

W ramach przeglądów należy wykonać następujące czynności:

**System CCTV**

1. sprawdzenie układów zasilania kamer i rejestratorów,
2. czyszczenie obiektywów kamer,
3. sprawdzenie połączeń,
4. sprawdzenie zakresu i poprawności rejestracji obrazu z kamer,
5. aktualizacja daty systemowej rejestratorów,
6. sprawdzenie połączeń kamer zewnętrznych,
7. regulacja położenia kamer wewnętrznych,
8. sprawdzenie jakości obrazu kamer,
9. sprawdzenie konfiguracji rejestratorów,
10. sprawdzenie mocowania elementów systemu,
11. sporządzenie protokołu z wykonywanych prac.