Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Dział Zakupów- sekcja zakupu aparatury i sprzętu IT

 Wrocław 03-03-2021

**Specyfikacja techniczna** :

**SONOPORATOR SONIDEL SP100**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymaganaodpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
| głowica wytwarzająca ultradźwięki o powierzchni 0,8 cm2 | Tak/opis parametru |  |
| Kontrola sprzężenia zwrotnego dawkowania ultradźwięków | Tak/opis parametru |  |
| Możliwość podłączenia dwóch głowic | tak/opis parametru |  |
| Częstotliwość 1 MHz, 3MHz | tak/opis parametru |  |
| Opcje gęstości/intensywności ultradźwięków od 0 do 5 W/cm2 z regulacją 0,1 W/cm2. | tak/opis parametru |  |
| zakres cyklu pracy 10-100% | tak/opis parametru |  |
| W cenie zawarto koszt dostawy  | tak/opis parametru |  |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy | tak/opis parametru |  |

Wszystkie parametry przedstawione w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie oferta zostanie anulowana.

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy