Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław, dn. 22.02.2022 r.

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Specyfikacja techniczna: Parawany przysufitowe do Ośrodka Faz Wczesnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagana funkcja | Wymagana  odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1. | Parawany sufitowe wykonane z profilu aluminiowego ciągnionego na zimno, o przekroju prostokątnym min. 30x20mm | Tak |  |
| 2. | Profil umożliwiający rozprowadzenie uchwytów mocujących zasłonkę wewnątrz profilu. | Tak |  |
| 3. | Profil zestawu podsufitowego wyposażony w dwa kanały z lewej i prawej strony, które umożliwiają wprowadzenie żyłki wykonanej z tworzywa (w celu płynnego rozprowadzania uchwytów do zasłonek). | Tak |  |
| 4. | Uchwyt mocujący do sufitu wykonany z aluminiowej rurki o średnicy min. 16 mm. Od strony profilu mocowana na śrubę min. M5. Od strony sufitowej tuleja montażowa, mocowana kołkiem montażowym. Kołek montażowy odpowiednio dobrany do rodzaju stropu Zamawiającego | Tak |  |
| 5. | Możliwość montowania dowolnych odległości odcinków prostych oraz łuków o kącie prostym 90 stopni w sposób trwały i stabilny dostosowany do warunków u Zamawiającego. | Tak |  |
| 6. | Mocowania parawanu podsufitowego przystosowane do wysokości pomieszczeń (schemat z wymiarami w załączeniu) | Tak |  |
| 7. | Przy długich odcinkach łączenia za pomocą aluminiowych łączników. | Tak |  |
| 8. | Odcinki parawanów sufitowych: 8xodcinek w kształcie litery L o łącznej długości 4m, 4xodcinek w kształcie litery U o długości 6,4m. Mogą wyniknąć różnice (+/-10%) w podanych długościach parawanów w stosunku do wymiaru rzeczywistego (przed montażem konieczna wizyta/wizja lokalna potwierdzająca dokładność wymiarowania w pomieszczeniach Zamawiającego). | Tak |  |
| 9. | Wymagany montaż parawanów sufitowych na terenie Zamawiającego przez Wykonawcę, wszelkie koszty montażu i niezbędnych do tego celu materiałów będą uwzględnione w cenie | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 11. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 | Tak |  |
| 12. | Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego. | Tak |  |
| 13. | Rok produkcji 2022 | Tak |  |
| 14. | Transport z wniesieniem | Tak |  |
| 15. | Dostawa i montaż na miejsce wskazane przez Zamawiającego | Tak |  |
| 16. | Uruchomienie i szkolenie | Tak |  |
| 17. | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e mail** |  | |

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy